Product Inspection Records

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | WT-A9940-Q08 | Item | Cavity Band Pass Filter | Quantity | 3pcs |
| **Test Data** |
| Appearance | Major Parameter | Other Parameter |
|  | Pass Band1400 ~ 1427MHz F0=1413.5MHz | Stop Band | Connectors | Surface Finish |
|  Reference valueS/N | InsertionLoss | Ripple | Return Loss | DC ~ 1375MHz | 1452 ~ 3500MHz | N-Female | Painted Black |
| ≤1.5dB | ≤0.6dB | ≥23dB | ≥50dB | ≥50dB |
| 1 | 1.32 | 0.31 | 25.9 | 64 | 69 | N-Female | Painted Black |
| 2 | 1.29 | 0.27 | 27.2 | 63 | 69 |
| 3 | 1.33 | 0.31 | 27.1 | 66 | 71 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Verdict:**  Inspection wa**y：**Full inspection Data recording mode：Full record |
| **Test Equipment：N5227B** | Date：2024-10-08 | Tester：Liqiong Yong | Check：Xiaotao Yang |